{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["设备参数清单","设备清单","摄像头分布"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"设备参数清单","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,8]]}
["机房监控设备清单"]
[]
["序号","产品类别","推荐品牌","技术规格","单位","数量","单价(元)","合价(元)","备注"]
[1,"网络摄像机","海康威视","1、400万智能筒型网络摄像机；\n2、智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测；\n3、支持联动声音报警 \n4、人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选；\n5、分辨率2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；\n6、支持Smart265/264编码，可根据场景自适应调整码率分配；\n7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持白光和混光补光；\n8、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器，录像同步音视频。1路音频输入（Line in），1路音频输出（Line out）\n9、IP67防尘防水；\n10、1/2.7\"或以上 CMOS\n11、最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR\n12、白光距离：智能警戒：30 m，混光距离：智能警戒：50 m\n13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG \n14、报警：1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A）\n15、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口\n16、电源输出：DC12 V，100 mA \n17、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结），启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） \n18、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。PoE： 802.3af，Class3\n19、具备智能报警防干扰、区域入侵、越界检测，支持人脸图片检出功能。（公安部检验报告证明）\n","台",42,null,null,"含安装支架"]
[2,"网络硬盘录像机","海康威视","1、机架式，盘位≥8\n2、硬件规格\n存储接口：8个SATA接口，可满配≥20TB\n视频接口：2×HDMI，2×VGA\n网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口\n报警接口：16路报警输入，4路报警输出\n串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口\nUSB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0\n3、产品性能\n输入带宽：320Mbps\n输出带宽：256Mbps\n接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入\n解码能力：最大支持32×1080P\n显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出\nRAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，\n4、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准）\n","台",2,null,null,""]
[3,"千兆交换机","海康威视","1、24个千兆PoE电口、2个千兆光口，10/100/1000M自适应。\n2、交换容量：56 Gbps，包转发率：41.67Mpps，支持IEEE 802.3at/af标准\n3、端口最大供电功率：30 W，整机最大供电功率：370 W\n4、支持PoE看门狗\n5、支持6 KV防浪涌（PoE口）\n","台",2,null,null,""]
[4,"8口POE交换机","海康威视","8口10/100/1000M自适应电口交换机，100/1000BASE-X SFP光口，支持POE供电","台",2]
[5,"六类网线","海康、秋叶原、泛达","UTP CAT6","箱",12]
[6,"4T监控盘","海康威视","监控专用存储盘4T/7200转","块",6]
[7,"机柜","图腾","600*600*1000mm","套",1]
[9,"安装调试",null,"含线络开槽，穿管，打孔及其它PVC管，电源线及施工等所有费用","点",42]
["合计(元)：",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H4:H11)","v":0}]
["说明：","1、报价为含税价格"]
[null,"2、质保5年"]

{"sheet":"设备清单","index":1,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6]]}
["机房监控设备清单"]
["序号","产品类别","单位","数量","单价(元)","合价(元)","备注"]
[1,"网络摄像机","台",42,null,null,"含安装支架"]
[2,"32路网络硬盘录像机","台",2,null,null,""]
[3,"千兆交换机","台",2,null,null,""]
[4,"8口POE交换机","台",2]
[5,"六类网线","箱",12]
[6,"4T监控盘","块",6]
[7,"机柜","个",1]
[9,"安装调试","点",42]
["合计(元)："]

{"sheet":"摄像头分布","index":2,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,4]]}
["机房摄像头安装计划"]
["房间号","摄像头数量","隶属部门","可坐数"]
["S北201",2,"信息化处",88]
["S北205",2,"信息化处",88]
["S北208",2,"信息化处",88]
["S南206",2,"艺术学院",64]
["S南303",2,"信息化处",48]
["S南304",4,"信息化处",88,"隔间"]
["S南305",4,"信息化处",118,"隔间"]
["S南310",2,"信息化处",71]
["B北112",2,"信息化处",63]
["B北203",2,"信息化处",63]
["B北206",2,"信息化处",124,"超长"]
["B北302",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
["B北303",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
["B北304",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
["B北305",2,"信息化处",56]
["B北402",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
["B北403",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
["B北404",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
["B北405",2,"信息化处",56,"玻璃隔断"]
[null,{"$f":"SUM(B3:B21)","v":42}]