{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["B南108大屏","B南109大屏","C东101大屏","C东102大屏"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B南108大屏","index":0,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,8,3,8],[9,2,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["室内全彩屏报价清单（B南108）"]
["点间距:2.5mm","单元尺寸（M)","单元板排列(块)","显示屏显示尺寸(m)","屏体显示面积(m2)","显示屏含结构面积包边可现场调整","单元点数（点）","宽高物理分辨率(点)","物理分辨率总点数(点)"]
["宽",0.32,16,5.12,14.75,{"v":0,"d":"0.00"},128,2048,2359296]
["高",0.16,18,2.88,null,null,64,1152]
["序号","名　称","规格","品牌/型号","单位","数量","单价（元）"," 金额（元）","备注"]
[1,"LED显示屏","亮度 ≥400cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95\n屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度\n最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内\n每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡  \n配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2\n灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种\n换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz\n控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动\n输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) \n使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时\n衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0\n离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0\n工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)\n防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)\n屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡\n屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡\n提供CCC认证证书并加盖公章；提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章\n参考品牌：强力巨彩、高科、蓝普或同档次及以上\n",null,"M2",14.75]
[2,"控制系统","1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。\n2.支持3个窗口和1路OSD。\n3.支持快捷配屏和高级配屏功能。\n4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。\n5.支持设备间备份设置。\n6.视频输出最大带载高达390万像素。\n7.支持带载屏体亮度调节。\n8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。\n9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。\n10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。\n11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。\n12.USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。\n13.视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 \n14.− 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson \n15.H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 \n16.− 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、\n17.HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。\n18.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。\n提供LED显示屏控制器CCC认证证书，加盖公章\n参考品牌：辉诚、诺瓦、卡莱特、凯视达、灵星雨或同档次及以上",null,"套",1,null,null,"包含控制卡"]
[3,"框架结构","1.LED屏现场定制框架结构，采用国产优质材料，符合安全载重标准","定制/国产优质","M2",14.75]
[4,"安装调试费用","显示屏的安装与调试","定制","平方",14.75]
[null,"总价"]

{"sheet":"B南109大屏","index":1,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,8,3,8],[9,2,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["室内全彩屏报价清单（B南109）"]
["点间距:2.5mm","单元尺寸(m)","单元板排列(块)","显示屏显示尺寸(m)","屏体显示面积(m2)","显示屏含结构面积包边可现场调整","单元点数（点）","宽高物理分辨率(点)","物理分辨率总点数(点)"]
["宽",0.32,16,5.12,14.75,{"v":0,"d":"0.00"},128,2048,2359296]
["高",0.16,18,2.88,null,null,64,1152]
["序号","名　称","规格","品牌/型号","单位","数量","单价（元）"," 金额（元）","备注"]
[1,"LED显示屏","\n亮度 ≥400cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95\n屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度\n最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内\n每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡  \n配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2\n灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种\n换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz\n控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动\n输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) \n使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时\n衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0\n离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0\n工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)\n防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)\n屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡\n屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡\n提供CCC认证证书并加盖公章；提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章\n参考品牌：强力巨彩、高科、蓝普或同档次及以上\n",null,"M2",14.75]
[2,"控制系统","1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。\n2.支持3个窗口和1路OSD。\n3.支持快捷配屏和高级配屏功能。\n4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。\n5.支持设备间备份设置。\n6.视频输出最大带载高达390万像素。\n7.支持带载屏体亮度调节。\n8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。\n9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。\n10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。\n11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。\n12.USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。\n13.视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 \n14.− 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson \n15.H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 \n16.− 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、\n17.HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。\n18.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。\n提供LED显示屏控制器CCC认证证书，加盖公章\n参考品牌：辉诚、诺瓦、卡莱特、凯视达、灵星雨或同档次及以上",null,"套",1,null,null,"包含控制卡"]
[3,"框架结构","1.LED屏现场定制框架结构，采用国产优质材料，符合安全载重标准","定制/国产优质","M2",14.75]
[4,"安装调试费用","显示屏的安装与调试","定制","平方",14.75]
[null,"总价"]

{"sheet":"C东101大屏","index":2,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,8,3,8],[9,2,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["室内全彩屏报价清单（C东101 ）"]
["点间距:2.5mm","单元尺寸（M)","单元板排列(块)","显示屏显示尺寸(m)","屏体显示面积(m2)","显示屏含结构面积包边可现场调整","单元点数（点）","宽高物理分辨率(点)","物理分辨率总点数(点)"]
["宽",0.32,19,6.08,{"v":20.4288,"d":"20.43"},{"v":0,"d":"0.00"},128,2432,3268608]
["高",0.16,21,3.36,null,null,64,1344]
["序号","名　称","规格","品牌/型号","单位","数量","单价（元）"," 金额（元）","备注"]
[1,"LED显示屏","亮度 ≥400cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95\n屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度\n最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内\n每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡  \n配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2\n灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种\n换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz\n控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动\n输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) \n使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时\n衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0\n离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0\n工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)\n防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)\n屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡\n屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡\n提供CCC认证证书并加盖公章；提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章\n参考品牌：强力巨彩、高科、蓝普或同档次及以上\n",null,"M2",{"v":20.4288,"d":"20.43"}]
[2,"控制系统","1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。\n2.支持3个窗口和1路OSD。\n3.支持快捷配屏和高级配屏功能。\n4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。\n5.支持设备间备份设置。\n6.视频输出最大带载高达390万像素。\n7.支持带载屏体亮度调节。\n8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。\n9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。\n10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。\n11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。\n12.USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。\n13.视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 \n14.− 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson \n15.H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 \n16.− 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、\n17.HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。\n18.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。\n提供LED显示屏控制器CCC认证证书，加盖公章\n参考品牌：辉诚、诺瓦、卡莱特、凯视达、灵星雨或同档次及以上",null,"套",1,null,null,"包含控制卡"]
[3,"框架结构","1.LED屏现场定制框架结构，采用国产优质材料，符合安全载重标准","定制/国产优质","M2",{"v":20.4288,"d":"20.43"}]
[4,"安装调试费用","显示屏的安装与调试","定制","平方",{"v":20.4288,"d":"20.43"}]
[null,"总价"]

{"sheet":"C东102大屏","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,8,3,8],[9,2,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["室内全彩屏报价清单（C东102）"]
["点间距:2.5mm","单元尺寸（M)","单元板排列(块)","显示屏显示尺寸(m)","屏体显示面积(m2)","显示屏含结构面积包边可现场调整","单元点数（点）","宽高物理分辨率(点)","物理分辨率总点数(点)"]
["宽",0.32,19,6.08,{"v":20.4288,"d":"20.43"},{"v":0,"d":"0.00"},128,2432,3268608]
["高",0.16,21,3.36,null,null,64,1344]
["序号","名　称","规格","品牌/型号","单位","数量","单价（元）"," 金额（元）","备注"]
[1,"LED显示屏","亮度 ≥400cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95\n屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度\n最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内\n每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡  \n配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2\n灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种\n换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz\n控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动\n输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) \n使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时\n衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0\n离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0\n工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)\n防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)\n屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡\n屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡\n提供CCC认证证书并加盖公章；提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章\n参考品牌：强力巨彩、高科、蓝普或同档次及以上\n",null,"M2",{"v":20.4288,"d":"20.43"}]
[2,"控制系统","1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。\n2.支持3个窗口和1路OSD。\n3.支持快捷配屏和高级配屏功能。\n4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。\n5.支持设备间备份设置。\n6.视频输出最大带载高达390万像素。\n7.支持带载屏体亮度调节。\n8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。\n9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。\n10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。\n11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。\n12.USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。\n13.视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 \n14.− 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson \n15.H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 \n16.− 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、\n17.HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。\n18.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。\n提供LED显示屏控制器CCC认证证书，加盖公章\n参考品牌：辉诚、诺瓦、卡莱特、凯视达、灵星雨或同档次及以上\n",null,"套",1,null,null,"包含控制卡"]
[3,"框架结构","1.LED屏现场定制框架结构，采用国产优质材料，符合安全载重标准","定制/国产优质","M2",{"v":20.4288,"d":"20.43"}]
[4,"安装调试费用","显示屏的安装与调试","定制","平方",{"v":20.4288,"d":"20.43"}]
[null,"总价"]