{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ABTS教学楼维修项目汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ABTS教学楼维修项目汇总表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[7,0,7,4],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[19,0,19,6],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[26,5,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["A楼教学楼维修土建招标项目一览表"]
["项目","单位","数量","维修项目要求","其他要求","土建招标要求","报价"]
["教师休息室","间",1,"A二楼，建设标准：门禁、闭门器、保留水池，水池上方安装快捷式开水热水器、插座、墙壁粉刷、4张新办公桌（椅）、沙发（刷教师卡出入、可容纳6-8人休息）",null,"水电、墙壁粉刷、安装门禁、闭门器（含设备）、开水器"]
[]
["西楼梯洞",null,null,"沿楼梯扣砌墙，留门、粉刷，和原有地面地砖无缝对接，形成一个整体。",null,"沿楼梯扣砌墙，留门、粉刷，和原有地面地砖无缝对接，形成一个整体。"]
[]
[]
["B楼教学楼维修土建招标项目一览表"]
["教师休息室","间",2,"B中二楼，建设标准：门禁、闭门器、保留水池，水池上方安装快捷式开水热水器、插座、墙壁粉刷、4张新办公桌（椅）、沙发（刷教师卡出入、可容纳6-8人休息）",null,"水电、墙壁粉刷、安装门禁、闭门器（含设备）、开水器"]
[]
["金融蔡院长办公室","B北407",1,"粉刷、补缺",null,"修补裂缝、粉刷"]
["新门",null,null,"新门内外墙的整理"]
["B东207教室改数学教研室",null,null,"只拆桌椅、去讲台，铺复合地板（与三楼四楼对应），刷一遍暗线，空调插座，黑板不动，配办公桌（待定式样）",null,"只拆桌椅、去讲台，铺复合地板（与三楼四楼对应），粉刷、暗线，空调插座，黑板不动"]
["东面进门外吊顶",null,2,"参照图书馆北楼门厅顶格栅处理",null,"拆除原有吊顶，喷黑，安装格栅(和图书馆保持一致，1.2厚，品牌方通)"]
[]
["西面三层连廊",{"$nulls":4},"凿平、整体水泥抹灰、安装led吊灯（红外灯、间隔夜晚红外长明灯）"]
[]
[]
[]
["T楼图书馆维修土建招标项目一览表"]
["项目","单位","数量","维修项目要求","其他要求","土建要求"]
["正门外入口处顶",null,null,"参照图书馆北楼大厅顶格栅处理",null,"拆除原有吊顶，喷黑，安装格栅(和图书馆保持一致，1.2厚，品牌方通)"]
[]
["报告厅内部小门",null,null,"环厅小门维修",null,"维修及闭门器"]
["报告厅贵宾室上方漏水处理",null,null,"内外处理问题",null,"维修屋面漏水"]
["报告厅椅子","张",null,"维修 ",null,"维修20张"]
["图书馆电梯入口残疾人通道入口处处理",null,null,"加钢筋后原样恢复"]